|  |  |
| --- | --- |
| EASY TO INTEGRATEQuick integration with full ISO/IEC 14443 support and ISO/IEC 7816 SAMCONVERGENCEFeaturing secure contactless, and NFC technologies for use with mixedcredential populationsINTEROPERABLESupports major card ICs, standards, and technologiesFASTTransaction time optimized with support of 848kB/s in ISO/IEC 14443 and600kB/s in ISO/IEC 7816 for SAM and maximum end-user acceptance |  |
| Identiv’s 4511 F Contactless Smart Card Reader/Writer Module is the ideal combination of contactless and NFC technologies protected by an optional SAM in a single device. Easy integration enables a short time to market for OEMs, system integrators, and VARs, building innovative solutions such and closed loop paymentless security , network log-on, secure web-based transactions, or NFC-based identification schemes | Mô-đun đầu đọc / ghi thẻ thông minh không tiếp xúc **4511 F** (4511 F Contactless Smart Card Reader/Writer Module) của **Identiv** là sự kết hợp lý tưởng giữa công nghệ không tiếp xúc và NFC được bảo vệ bởi tùy chọn mô đun truy cập an toàn (SAM) trong một thiết bị. Tích hợp dễ dàng cho phép OEM, nhà tích hợp hệ thống và VAR tiếp thị trong thời gian ngắn, xây dựng các giải pháp sáng tạo như bảo mật thanh toán vòng mở, đăng nhập mạng, giao dịch dựa trên web an toàn hoặc dựa trên sơ đồ nhận dạng NFC  |
| Supporting 13.56 MHz contactless technology, and NFC, this PC-linked reader module features end-user environments where virtually all types of credentials are used, even in mixed credential populations. With its all-in-one concept, uTrust 4511 F enables a smooth transition from well-established traditional technologies into emerging NFC applications, supporting new business opportunities. Featuring an onboard SAM-sized socket, uTrust 4511 F conveniently adds extra security to most contactless applications. uTrust 4511 F helps drive end-user solution acceptance with convenience, transaction time efficiency, security, flexibility, and complete NFC capabilities. | Hỗ trợ công nghệ không tiếp xúc 13,56 MHz và NFC, mô-đun đầu đọc được liên kết với PC này phù hợp với hầu như tất cả các loại thông tin xác thực, ngay cả xác thực thông tin các khu dân cư phức hợp. Với khái niệm All-in-one, **uTrust 4511 F** cho phép chuyển đổi mượt mà từ các công nghệ truyền thống sang các ứng dụng NFC mới, thúc đẩy cơ hội kinh doanh mới. **uTrust 4511 F** có một lỗ cắm cỡ như SAM trên bo mạch giúp thuận tiện bổ sung thêm bảo mật cho hầu hết các ứng dụng không tiếp xúc. **uTrust 4511** **F** giúp người dùng trải nghiệm sự tiện lợi, hiệu quả về thời gian giao dịch, tính bảo mật, tính linh hoạt và các tính năng NFC hoàn chỉnh. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |